Вимоги до дерев’яного пакувального матеріалу у міжнародній торгівлі

Сучасна Україна широко розвиває торговельно-економічні відносини з усім світом. Івано- Франківщина на сьогоднішній день також має широкий спектр торгівельно-економічних відносин з багатьма країнами світу. Найчастіше товари перевозяться в дерев'яній тарі, яка може бути носієм небезпечних шкідливих організмів (точильники, каптурники, златки, вусачі, довгоносики, терміти, деревогризи, короїди, нематоди та ін.).

Дерев'яний пакувальний матеріал, який застосовують для кріплення, часто виготовляється зі свіжої деревини. У разі, якщо деревинні матеріали, які використовують як пакувальні, не пройшли відповідні фітосанітарні процедури, є загроза занесення та розповсюдження небезпечних шкідників деревини, які негативно впливають на здоров'я лісу, плодових насаджень, а інколи і можуть бути джерелом розповсюдження хвороб дерев.

Для недопущення розповсюдження небезпечних шкідливих організмів з дерев'яною тарою запроваджений Міжнародний стандарт з фітосанітарних заходів № 15, який регулює питання дерев'яного пакувального матеріалу в міжнародній торгівлі (МСФЗ N9 15).

Дія цього стандарту розповсюджується на весь пакувальний матеріал з деревини товщиною більше 6 мм: пакувальні блоки, коробки, пакувальні ящики, кріпильна деревина, піддони, кабельні барабани, котушки/бобіни, які можуть знаходитися майже у всіх вантажах, включаючи і ті, які не підлягають фітосанітарному контролю.

Відповідно до МСФЗ № 15, дерев'яний пакувальний матеріал має бути виготовлений з окорованої деревини та пройти обробку, яка допоможе знешкодити шкідливі організми. У світі використовують такі заходи як пропарювання, камерна сушка, хімічне просочування. Кожний захід має відповідне маркування.

Згідно з вимогами МСФЗ № 15, маркування повинно мати прямокутну або квадратну форму, розташовуватись в межах рамки і мати вертикальну лінію, яка відокремлює символ від компонентів коду. Маркування повинно легко читатися, бути довговічним (не змиватися, не переноситися), розташованим в місці, яке можна побачити, бути нанесено не менш ніж з двох протилежних боків.

Наявність маркування свідчить, що дерев'яний пакувальний матеріал пройшов відповідну обробку. Вона включає наступні компоненти: символ; код країни; код виробника або суб'єкта, який здійснював маркування; код обробки з використанням відповідної абревіатури (НТ-теплова обробка, ОН - діелектричне нагрівання, МВ або SF-хімічна обробка (фумігація).

Слід зазначити, що на пакувальний матеріал з деревини, який супроводжує інші вантажі, фітосанітарний сертифікат не вимагається.

Державний фітосанітарний інспектор Р.О. Костюк